**ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ**

PRZEDMIAR ROBÓT

**Nazwa zadania – bieżące utrzymanie dróg gminnych o nawierzchni**

 **gruntowo- żwirowej i tłuczniowej**

Adres inwestycji – drogi gminne

Inwestor – Urząd Gminy w Halinowie

Adres inwestora – 05-074 Halinów ul. Spółdzielcza 1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa elementu rozliczeniowego  | jednostka  | ilość  |
| 1  | Równanie i profilowanie dróg o nawierzchni gruntowo-żwirowej i tłuczniowej wraz z zagęszczeniem mechanicznym walcem samojezdnym – na szerokości pasa drogowego 4- 6 m  | m 2 | 719440 |
| 2 | Uzupełnianie ubytków na drogacho nawierzchni gruntowo-żwirowej i tłuczniowej kruszywem łamanym o frakcji 4 – 31,5 mm wraz z zagęszczeniem mechanicznym walcem samojezdnym – średnia głębokość ubytku ok. 10 cm-materiał Wykonawcy | m 3 | 1000 |
| 3  | Uzupełnianie ubytków na drogach o nawierzchni gruntowo-żwirowej i tłuczniowej kruszonką betonową o frakcji 4 - 63 mm wraz z zagęszczeniem mechanicznym walcem samojezdnym – średnia głębokość ubytku ok. 10 cm- materiał Wykonawcy | m 3 | 1500 |
| 4 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego o frakcji 4 – 31,5 mm o grubości warstwy po zagęszczeniu mechanicznym 10 cm- materiał Wykonawcy  | m 2 | 1000 |
| 5 | Wykonanie podbudowy z kruszonki betonowej o frakcji 4 - 63 mm o grubości warstwy po zagęszczeniu mechanicznym 15 cm - materiał Wykonawcy  | m 2 | 1000 |
| 6  | Rozwiezienie i rozplantowanie materiału drogowego (żużel) na szerokości 4,0 m i grubości warstwy 5 cm po zagęszczeniu mechanicznym - materiał Zamawiającego | m 3 | 1200 |