|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  **PRZEDMIAR ROBÓT** |  |  |
|  |  | **Nazwa zadania - Bieżące utrzymanie dróg gminnych o nawierzchni**  |
|  |  | **grutnowo - żwirowej i tłuczniowej**  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Adres inwestycji - drogi gminne |  |  |
|  | Inwestor - Gmina Halinów |  |  |
|  | Adres inwestora - ul. Spółdzielcza 1; 05-074 Halinów  |  |  |
|  | Branża: Drogowa  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Nr** | **Nr SST** | **Opis robót** | **Jm** | **Ilość** |
| 1 | 5.2.1 | Równanie i profilowanie dróg o nawierzchni gruntowo-żwirowej i tłuczniowej wraz z zagęszczeniem mechanicznym walcem samojezdnym na szerokości pasa drogowego - 4-6 m | m2 |  710 000,00  |
| 2 | 5.2.2 | Uzupełnianie ubytków na drogach o nawierzchni gruntowo - żwirowej i tłuczniowej kruszywem łamanym frakcji 4-31,5 mm wraz z zagęszczeniem mechanicznym walcem samojezdnym - średnia głębokość ubytku 10 cm - materiał Wykonawcy | m3 |  1 200,00  |
| 3 | 5.2.3 | Uzupełnianie ubytków na drogach o nawierzchni gruntowo - żwirowej i tłuczniowej kruszonką betonową frakcji 4-63 mm wraz z zagęszczeniem mechanicznym walcem samojezdnym - średnia głębokość ubytku 10 cm - materiał Wykonawcy | m3 |  2 000,00  |
| 4 | 5.2.4 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 4-31,5 mm o grubości warstwy po zagęszczeniu mechanicznym 10 cm - materiał Wykonawcy | m2 |  500,00  |
| 5 | 5.2.4 | Wykonanie podbudowy z kruszonki betonowej frakcji 4-63 mm o grubości warstwy po zagęszczeniu mechanicznym 15 cm - materiał Wykonawcy | m2 |  1 200,00  |
| 6 | 5.2.5 | Rozwiezienie i rozplantowanie materiału drogowego (żużel) na szerokości 4,0 m i grubości 5 cm po zagęszczceniu mechanicznym - materiał Zamawiającego  | m3 |  700,00  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |