Nr sprawy: ZP.271.4.2014 **ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ  
 PRZEDMIAR ROBÓT**

**Nazwa zadania – bieżące utrzymanie dróg o nawierzchni bitumicznej**

**i z asfaltu frezowanego**

Adres inwestycji – drogi gminne

Inwestor – Urząd Gminy w Halinowie

Adres inwestora – 05-074 Halinów ul. Spółdzielcza 1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nr SST | Nazwa elementu rozliczeniowego | jednostka | ilość |
| 1 | 5.2.1 | Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej z ręcznym obcinaniem krawędzi, przy średniej grubości uzupełnienia 5 cm. | m2 | 1000 |
| 2 | 5.2.2 | Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej z ręcznym obcinaniem krawędzi, przy średniej grubości uzupełnienia 8 cm. | m2 | 500 |
| 3 | 5.2.3 | Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej z ręcznym obcinaniem krawędzi, wykonaniem podbudowy z kruszywa o grubości warstwy 15 cm po zagęszczeniu, tak, aby wykonać dwie warstwy bitumiczne po 4 cm. | m2 | 700 |
| 4 | 5.2.4 | Naprawa spękań nawierzchni bitumicznej, oczyszczenie powierzchni, skropienie emulsją asfaltową, równomierne rozsypanie grysu i zagęszczenie. | m2 | 400 |
| 5 | 5.2.5 | Remont cząstkowy nawierzchni z asfaltu frezowanego z ręcznym obcinaniem krawędzi przy średniej grubości uzupełnienia 5 – 8 cm – materiał Wykonawcy | m2 | 1000 |
| 6 | 5.2.6 | Remont cząstkowy nawierzchni z asfaltu frezowanego przy średniej grubości uzupełnienia 5 cm – materiał Zamawiającego | m2 | 800 |
| 7 | 5.2.7 | Remont cząstkowy nawierzchni z asfaltu frezowanego przy średniej grubości uzupełnienia 5 cm przy pomocy emulsji asfaltowej i grysów | m2 | 800 |
| 8 | 5.2.8 | Zgłoszenie przez Zamawiającego natychmiastowej naprawy uszkodzonej nawierzchni jezdni przy użyciu mieszanki typu „tarcan –MY” na zimno o grubości uzupełnienia średnio 6 cm (z uwagi na bezpieczeństwo ruchu) | m2 | 200 |