**ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ**

**PRZEDMIAR**

**Nazwa zadania – bieżące utrzymanie dróg o nawierzchni bitumicznej**

**i z asfaltu frezowanego**

Adres inwestycji – drogi gminne

Inwestor – Urząd Gminy w Halinowie

Adres inwestora – 05-074 Halinów ul. Spółdzielcza 1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa elementu rozliczeniowego | jednostka | ilość |
| 1 | Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej z ręcznym obcinaniem krawędzi, przy średniej grubości uzupełnienia 5 cm. | m2 | 1000 |
| 2 | Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej z ręcznym obcinaniem krawędzi, przy średniej grubości 8 cm. | m2 | 500 |
| 3 | Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej z ręcznym obcinaniem krawędzi, wykonaniem podbudowy z kruszywa o grubości 15 cm po zagęszczeniu, tak aby wykonać dwie warstwy bitumiczne po 4 cm. | m2 | 700 |
| 4 | Naprawa spękań nawierzchni bitumicznej, oczyszczenie powierzchni, skropienie emulsją asfaltową, równomierne rozsypanie grysu i zagęszczenie. | m2 | 400 |
| 5 | Remont cząstkowy nawierzchni z asfaltu frezowanego z ręcznym obcinaniem krawędzi przy średniej grubości uzupełnienia 5 cm – materiał Wykonawcy | m2 | 1000 |
| 6 | Remont cząstkowy nawierzchni z asfaltu frezowanego z ręcznym obcinaniem krawędzi, podbudowa z kruszywa o grubości 15 cm po zagęszczeniu, tak aby wykonać warstwę destruktu średnio 5 cm – materiał Wykonawcy | m2 | 600 |
| 7 | Zgłoszenie przez Zamawiającego natychmiastowej naprawy uszkodzonej nawierzchni jezdni z podbudową i nałożeniem mieszanki typu „tarcan –MY” na zimno o grubości średnio 6 cm ( z uwagi na bezpieczeństwo ruchu). | m2 | 300 |
| 8 | Rozwiezienie i rozplantowanie materiału drogowego (asfalt frezowany) na szerokości 4,0 m i grubości warstwy 5 cm po zagęszczeniu mechanicznym - materiał Zamawiającego | m3 | 260 |