PRZEKRÓJ

+/- 0

-

1,5 %

2 %

2 %

1,5 %

ul. Zachodnia

- projektowana nawierzchnia mineralno – bitumiczna warstwa wyrównawcza AC11W (75 kg masy/m2) + warstwa ścieralna (AC8S) gr 3 cm

- istniejąca podbudowa

- projektowane pobocze wykonane z kruszywa łamanego fr. 0-31,5 mm