**ZAŁĄCZNIK NR 9 DO SIWZ**

PRZEKRÓJ

+/- 0

-

1,5 %

2 %

2 %

1,5 %

ul. Ptasia

- projektowana nawierzchnia mineralno – bitumiczna warstwa wyrównawcza AC11W (75 kg masy/m2) + warstwa ścieralna (AC8S) gr 3 cm

- istniejąca podbudowa z kruszyw łamanych

- projektowane pobocze wykonane z kruszywa łamanego fr. 0-31,5 mm

dz. gr nr ew. 208 Budziska