**ZAŁĄCZNIK NR 9 DO SIWZ**

**PRZEDMIAR ROBÓT -** po modyfikacji z dnia 10.04.2013r.

**Nazwa zadania – Przebudowa ul. Żelaznej w miejscowości Długa Szlachecka**

Adres inwestycji – drogi gminne

Inwestor – Urząd Gminy w Halinowie

Adres inwestora – 05-074 Halinów, ul. Spółdzielcza 1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr | Nr ST | Nazwa elementu rozliczeniowego | Jm | Ilość |
| 1 | 0.0. | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym | km | 0,570 |
| 2 | 5.4 | Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni jezdni | m2 | 2280 |
| 3 | 5.4 | Podbudowa z kruszywa łamanego fr. 0-31,5 mm – warstwa górna o grub. po zagęszczeniu śr. 4-5 cm, uzupełnienie kolein | m2 | 400 |
| 4 | 5.5 | Skropienie podbudowy emulsją asfaltową (540 m x 4 m = 2280 m2) | m2 | 2280 |
| 5 | 5.6 | Wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard II –warstwa wiążąca o grubości warstwy po zagęszczeniu nie mniej niż 5 cm (570 m x 4 m = 2280 m2) | m2 | 2280 |